SR TP3

# Partie I – Mise en place et analyse de RIPv1

1)

R1(config)#router rip

R1(config-router)#network 172.1.0.0

R1(config-router)#

Lorsqu’on ajoute les adresses 1.2.0.0 et 4.1.0.0 le routage RIP les transforme pour passer ce réseau de *classless* a *classfull*. 1.2.0.0 devient 1.0.0.0 et 4.1.0.0 devient 4.0.0.0